## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 尿流率测定仪 | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1. 尿流率传感器
2. ▲蓝牙无线的尿液流量计，数据通过无线技术传输到工作站。
3. 传感器类型：称重式，表面具有防水涂层，内置锂电池，同时具有外接电源供电及充电装置。
4. 尿流量测定范围0〜1200ml。
5. ▲精度±2%。
6. ▲尿流率测定范围0〜50ml/s。
7. 软件系统
8. 具备WINDOWS操作系统，中文尿动力分析软件系统。具有开放式设计，可在任意电脑上安装诊断分析数据。
9. 各项检查内容可打印中文报告，可选择打印，片段打印。
10. 能接入医院HIS系统或PACS系统，病历系统中随时查看；历史数据存储。

3、配置清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **配置描述** | **数量** |
| 1. | 电源线 | 1 |
| 2. | 蓝牙锂电尿流率：蓝牙模块，内置锂电池 | 1 |
| 3. | 尿流率分析软件 | 1 |
| 4. | 坐便椅，高强度航空材料制成；可以方便移动、进入电梯及远距离搬运 | 1 |
| 5. | 尿流率漏斗 | 1 |
| 6. | 尿流率烧杯 | 5 |
| 7. | 计算机工作站 | 1 |
| 8. | 打印机 | 1 |