## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 可视喉镜 | 2 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1. ▲完整配置，喉镜主机一机即可兼容成人、儿童、婴儿、早产儿、双腔、经鼻规格叶片的使用

2. 显示屏 ≥3.0寸LCD ，高清全视角平面显示屏，可以旋转 ≥180°并任意停留成角

3. 分辨率：≥640\*480 ，像素：≥100万像素

4. 观察深度：1.5-100mm，视场角≥90°

5. 光源：发白光二极管，光照度：不小于800LUX

6. 防雾功能：无需开机预热，即开机即可防雾。

7. ▲电源：充电电池不小于3200毫安，充电次数≥3000次，电池持续放电时间≥5小时，可快速充电，充电时间＜2小时

8. 具有Video-Out﹑PC、Tapec 接口

9. 具有实时照相、摄录、存储功能，内存不小于4G

10. 具有开机次数记录功能

11. 具有开机时间记录功能

12. 具有屏幕亮度调节功能

13.一次性可视喉镜片不高于80元/片。

配置

1. ▲镜片角度：90°，具有气管内管引导槽。

2. 快速接头一次性喉镜叶片，一键锁定功能

3. ▲插管方式：叶片引导槽设计无需使用导丝塑形，无需口喉一线

4. 效期内一次性可视喉镜叶片13片，成人10片，儿童3片