## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **电动担架车** | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1.高位尺寸：2000\*600\*1100±20mm

2.低位尺寸： 2000\*600\*350±20mm

3.车轮直径：150mm±10mm

4.具备车载充电和外接电源充电

4.▲具备手动泄压装置

5.配有装载转运设备的面板

6.最低承重160kg,自重75KG±1KG

7.电力驱动升降，匀速升降，避免病患的二次伤害，在任意高度停留时具有缓冲减震，升降次数空载≥350次，承载（160KG）≥100次

8.传感器触键，不需要外力操作其他开关

9.配备耐磨橡胶轮，可以出入电梯等区域

10.电池规格：锂电池。

11.▲充电装置：工作电源：AC100V-240V，输出电源：DC29V， 1.65A

12.配有警示灯，在能见度低的环境下提高安全性

13.床垫材料要求为PVC双面弹性革，床垫材质为海绵高密度记忆海绵。

14.配置清单：

▲14.1电动担架（床面部分：装载转运设备的面板、安全带；床架部分：上车轮架、左右床梁、后扶手、输液架；升降部分：升降机构、电夜推杆、下支撑组件、脚轮；电控部分：驱动器、可充电锂电池、控制面板）

▲14.2电动担架专用平台（可车载充电）

▲14.3充电器

▲14.5装载婴儿转运设备的面板