## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **麻醉车** | 5 |
|  | **气道管理车** | 5 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

**设备一：麻醉车**

1、规格要求：650mm x 450mm x 1540mm±10mm（带背板）；台面高930mm±10mm（带轮子）。、

2、台面为一体模具成型，台面前左右为凹面，后边为平边。

3、具备至少五个抽屉, 均配同色凹扣手。

4、第一、二层抽屉高90mm±5mm，内高65mm±5mm，每抽内配≥12只有机玻璃药盒，药盒高40mm±5mm。

5、第三层抽屉高150mm±5mm，内高125mm±5mm，内配可移动H型隔板一分二各，内隔板高80mm±5mm。

6、第四层抽屉高150mm±5mm，内高125mm±5mm，内配可移动H型隔板一分二各，内隔板高80mm±5mm。

7、第五层抽屉高240mm±5mm,内高215mm±5mm，内配可移动H型隔板一分二各，内隔板高120mm±5mm。

8、车台面两边拱形做把手，台面后有固定背板，背板上架子600mm x 110mm x 415mm±5mm，架子背板为插入式方便清洗消毒，双层，底层离台面210mm±5mm，上面一层均分4小格，下面一层均分3小格，并带有可翻转盒，翻转盒上方配有麻醉药品标签架，架子两侧带手套盒支架。

9、麻醉车右上侧边带活动挂式不锈钢垃圾筐，右下侧带活动挂式垃圾筐托板。

10、麻醉车左侧配活动挂式锐器盒架和侧面锁，锐器盒与台面上口平齐，锐器盒架下方有活动挂式垃圾筐架及垃圾托板。

11、配4只≥4寸静音豪华万向轮,对角刹车。

12、所有不锈钢材料为304HL拉丝板。

**设备二：气道管理车**

1、规格：500mm x 440mm x 1040mm±5mm (带轮子)。

2、边把手≥ф22 mm x1.2 mm管作,座用≥30 mm x30 mm x1 mm管作焊牢于立柱上,下面有一手套盒，另一侧用≥ф10圆钢弯制焊牢于立柱上用于挂胶布卷,旁边有活动挂箱用板制作长190mm x宽80mm x高360mm±5mm,箱内均分三格。

3、车上面3面挡板向内折死边,档板边配活动纱布盒。

4、第一层抽屉435mm x 390mm x 75mm±5mm,抽内横向配H型活动格板。

5、第二 三抽屉435mm x 390mm x 150mm±5mm, 抽内纵向配活动H型板，均配同色凹扣手。

6、底下台面有三面护栏≥ф12 mm x1 mm管作。

7、配≥4寸静音豪华万向轮,对角刹车。

8、所有不锈钢材料为304HL拉丝板。