## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 牙周器械设备一批 | 1  |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

3. 投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

**1、基本功能：**

用于口腔科洁牙和牙周治疗(牙周病的根面清创，龈下刮治，牙周维护，超声去除牙石)

**2、主要参数：**

1. 铝合金接插式手柄,铝合金材质，不开裂，人体工学设计减轻疲劳频率自动跟踪可高温灭菌(135℃0.22MPa)
2. 工作尖：T系列,合金手柄，接插式，高温灭菌，频率跟踪
3. 变压器内置，电路更稳定，长时间工作主机不发烫。
4. 用于龈上,龈下洁治,齿根膜的治疗,邻接窝洞的制备,用高触变性、双重固化粘结剂密封牙阴暗色嵌体和贴面,冠、桥、嵌体的去除以及与浓缩的古塔胶粘贴,根管的制备、清洁和冲洗,根管的逆行制备.手柄和工作尖可高温高压消毒。
5. 频率范围振动频率：28kHz±3kHz,
6. 适配电压：AC24V,
7. 超声输出功率3-20w 输入功率45VA

**3、▲配置要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 洁牙机手柄 | 20把 | 适配科室现有(德国卡瓦品牌)设备 |
| 2 | 洁牙机工作尖 | 60个 |
| 3 | 配套扭力扳手 | 40个 |
| 4 | 机备头/弯机头 | 2把 | 适配现有（佛山宇森品牌）设备 |
| 5 | 内置洁牙机 | 3台 | 适配现有（山西宝莱品牌）设备 |