## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **精子采集仪** | 1  |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

3. 投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

**1、基本功能：**

1. 精液采集

利用自动控制技术，通过按摩，抽动等多种方式，施于人体阴茎，比较快速愉悦的获取精子标本，是目前较理想的取精设备。

1. 性心理测评

利用国际通用性心理问卷，了解患者性活动时的各种真实表现，评估出性功能障碍的程度和病因，为临床制定治疗方案提供参考。

1. 性能力提升

正压按摩加速动脉血管扩张，提高睾酮素分泌水平，增加海绵体血容量和白膜厚度，改善其纤维组织，回复弹性。

1. 检测结果分析

主要显示阴茎的长度、温度、勃起时间、抽动次数。依此得出数据，从而对对患者进行概况分析。

**2、主要参数：**

1. 按摩次数每分钟0—60次，可调；
2. 往复运动次数每分钟0—125次，可调；
3. 往复运动行程：≥35mm
4. 按摩频率：0-1.5HZ
5. 抽动频率：0-2.5HZ
6. 取精桶内壁可变范围：直径10-30MM
7. 可升降高度：≥50MM
8. 生物相容橡胶缓冲隔离带
9. 恒温腔体（＜36摄氏度）
10. 红光照度＞800Lux
11. 取精筒能根据人体高度电动上下调节
12. 7英寸多点电容触摸屏
13. 支持播放高清视频
14. 检测结果显示：阴茎温度、阴茎长度、抽动次数、勃起时间。
15. 全方位的视听觉刺激

**3、主要配置：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **配置名称** | **数量** |
| 3.1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 视频眼镜 | 1副 |
| 3.3 | 内筒胶套 | 3副 |