## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 组织裂解仪 | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

3. 投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1、主要用途：

1.1 动物组织的全自动破碎；

1.2 细菌、真菌、酵母及单细胞动物等样品的全自动破碎。

2、工件条件: 温度： 5-40℃，湿度：≤80%，电压：100–240 V AC；

3、技术指标：

3.1 通量：≥192个样品/轮；3.2 频率：3–30 Hz (180–1800次震动/分钟)，以≤ 1 Hz递进 ；

3.3驱动：单向AC马达；

3.4震荡时间：10s- 99min；

3.5噪音指数≤72 dB(A)；

3.6提供2×24或2×96的适配器（可放入-80℃预冷）；

3.7 配置3mm, 5mm或7mm的进口研磨珠；

3.8 提供处理动物组织，细菌，酵母的标准操作流程；

▲3.9 提供优化试剂盒进行样品前处理；

▲3.8提供珠子分配器分配研磨珠。

4、配置清单：

4.1 主机一台；

4.2适配器；

4.3-5mm的研磨珠200颗。