## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
| **1** | **医用手术头灯** | **2** |
| **2** | 医用手术放大镜 | 2 |

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

**设备一、医用手术头灯2套**

1. 结合头镜一同使用,保持同轴性并且无阴影
2. 净重量约6g ±0.5g；（18g±0.5g含转接头和防固化盖）
3. 工作环境温度常温，相对湿度≤75%；
4. ▲光强三档可调，同时全视野均匀光强,高:68 lumens；中:53 lumens；低:34 lumens。
5. 色温：≤6500K
6. 6.35cm（在30.4cm远）大光圈
7. 无色差,零产热
8. ▲LED/锂电池，可持续工作8-17小时
9. 充电时间≤3小时（充电时可使用）
10. ▲恒流技术，头灯亮度不会衰减。
11. 每套配置：头灯1个，电源盒1个，充电器1个，固定装置1个。

**设备二、医用手术放大镜2套**

**（一）**3.0倍头戴式放大镜

**1.**▲伽利略光学镜头。视野宽度79mm,景深140mm，放大倍数3.0倍；

2.▲分辨率高头镜重量小于48.7g；

3.防爆镜片，抗冲击，表面镀膜抗划伤；

4.镜框鼻托和镜腿定制可调，以便适应不同面型来实现佩戴稳定性；

5.▲光学A类镜片，采用多层镜片组合的光学原理；

6.镜片表面镀膜，增强镜片透光率和耐磨性；

7.配备挂绳、专业镜片清洁布等工具。

8.配置包含：3.0倍头戴式放大镜1个，侧护板1个，调节工具1个。

（二）2.5倍头戴式放大镜

▲伽利略光学镜头。视野宽度130mm,景深130mm，放大倍数2.5倍；

1. ▲分辨率高头镜重量小于45g；
2. 防爆镜片，抗冲击，表面镀膜抗划伤；
3. 镜框鼻托和镜腿定制可调，以便适应不同面型来实现佩戴稳定性；
4. ▲光学A类镜片，采用多层镜片组合的光学原理；
5. 镜片表面镀膜，增强镜片透光率和耐磨性；
6. 配备挂绳、专业镜片清洁布等工具。
7. 配置包含：2.5倍头戴式放大镜1个，侧护板1个，调节工具1个。