## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **涂片离心机（甩片机）** | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1.基本配置：

1. 配备不少于12个离心漏斗位
2. 离心头独立的密封盖+机罩，整个系统双层封闭系统

2.程序设置：

2.1共可存储不少于23套程序

2.2外拉式程序卡可记录至少9个常用程序

2.3转速范围：200-2000 rpm，以10rpm递进

2.4▲具备3档加速模式：低、中、高，适用于不同样本

2.5离心时间1-99分钟可调

3.安全性

3.1▲整个离心头可高压高温（121℃）消毒

3.2初次接通电源，须打开外盖再关上，才能运行仪器，防止误开启功能

3.3新设计的机盖锁定装置，仪器运行时机盖自动锁定，运行结束自动解锁

4.延展性配置：

4.1离心漏斗有≥6种可供选择，一次性（单孔、双孔）EZ漏斗（单孔、双孔、6ml单孔大漏斗）、重复使用性TPX单孔

4.2▲不锈钢离心漏斗夹可单独取出，进行清洗和高温高压消毒

5配置清单：

5.1离心机主机 1套

5.2配套离心离心漏斗 1套

5.3操作手册 1本