## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 血管吻合显微手术器械 | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1. 显微剪（2把）

1.1、 直型显微剪。

1.2、 长度160mm±1 mm。

1.3、 刀刃弯月型，非磁性设计。

2. 显微镊（2把）

2.1、直型，长度160mm±1 mm。

2.2、平台式工作面，工作面长10mm，头端两脚分别设有定位针和定位孔。

2.3、夹持面采用强力钨涂层，非磁性设计，适用于10-0缝线。

3. 显微镊（1把）

3.1、枪状型，长度195mm ±1 mm，

3.2、工作距离90mm±1 mm，

3.3、平台式工作面，工作面长10mm，头端两脚分别设有定位针和定位孔，

3.4、夹持面采用强力钨涂层，非磁性设计，适用于10-0缝线。

4. 显微镊（1把）

4.1、枪状型，长度215mm±1 mm

4.2、工作距离110mm±1 mm

4.3、平台式工作面，工作面长10mm，头端两脚分别设有定位针和定位孔。

4.4、夹持面采用强力钨涂层，非磁性设计，适用于10-0缝线。

5. 配套器械盒（含硅胶垫）1个。