## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 髓核钳（长圆碗） | 3 |
|  | 椎板咬骨钳（90°切口） | 2 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标。

### 具体技术要求

**设备一：髓核钳（长圆碗）**

1.髓核钳头端硬度：330 HV0.2～600 HV0.2；

2.钳口为卵圆形（长圆碗形）设计；

3.工作直径：约2.5mm；

4.工作长度：330mm±5 mm；

5.钳口上下开合部相互吻合、开闭灵活，无卡滞、错口、偏摆现象；

6.钳口与钳身为一体化成形，无焊接；

7.钳身带有灌注/抽吸通道，并配备密封帽。

**设备二：椎板咬骨钳（90°切口）**

1.椎板咬骨钳头端硬度：330 HV0.2～600 HV0.2；

2.工作直径：约3.5mm；

3.工作长度：330mm±5 mm；

4.钳口切口(角度)90°；

5.咬切性能：能咬切1mm厚硅胶，切口应平整；

6.钳口左右开合部相互吻合、开闭灵活，无卡滞、错口、偏摆现象；

7.手柄与钳身为单独模块，可便捷拆解。