## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 显微注射仪 | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

3、投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1、▲油压注射器，适用于卵母细胞胞浆内单精子注射和胚胎活检

2、最大移动距离≥20mm，500μm/圈；油的体积改变量10μl/圈。

3、可移动的活塞：塞子可以前后移动，不需要旋转旋钮，适用于加油和去除气泡

4、操作标识：在控制旋钮上显示指示标记，帮助了解注射或吸入方向。

5、▲内置通道开关：不需要连接三通开关，轻松切换通道。

6、管道连接方便：插入管道，拧紧把手即可。

7、内置塑料圆筒：塑料清晰可见，消除圆筒突然破裂的风险

8、▲注射口预防设计：托盘设计防止油从进口溢流，减少去除加油注射器的风险

9.1显微注射器主体尺寸：W127～147 x D56 x H78mm（±1mm）

9.2PTFE（聚四氟乙烯）管长度为1000mm（±5mm）

9.3持针器尺寸：W140 x D8 x H18mm（±1mm）

10、显微注射器质量：≤620g