## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 腹腔镜器械 | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

 （一）、 总体要求：

1.手术器械及光学镜均可134°高温高压消毒及低温等离子消毒等多种消毒方式。

▲2.手术器械可以进行拆装、易安装、易清洗、降低后期维修成本。

▲3.手柄：具有≥8种手柄可选择，具带锁、不带锁、金属手柄、枪式等可自由选择。

▲4.手柄、外套管、钳芯可兼容手术室现有配件搭配使用，提高利用率。

（二）、产品技术要求

1、穿刺器，带钝头，带LUER锁用于进气，尺寸≥ 6mm，工作部分长度 ≥50mm，配合 5mm 器械使用；

2、穿刺套管，带LUER锁用于进气，尺寸 ≥6mm，工作部分长度 ≥50mm；

3、多功能阀；

4、穿刺器，带金字塔尖，带LUER锁用于进气，尺寸 ≥6mm，工作部分长度≥ 50mm；

5、分离钳，旋转，带单极电凝适配器，直径≤5mm，长≥30 cm，1\*2齿，双动钳夹；

6、分离钳，长，可旋转，带有单极电凝适配器，直径 ≤5 mm，长度 ≥30 cm，双动钳夹；

7、分离抓钳，可旋转, 带有单极电凝适配器，直径 ≤5 mm，长度 ≥30 cm，直角，无创，双动钳夹；

8、分离抓钳，可旋转，带有单极电凝适配器，直径 ≤5 mm，长度 ≥30 cm，重，双动钳夹；

9、抓钳，可旋转, 带有单极电凝适配器,直径≤ 5 mm,长度 ≥30 cm, 无创，有孔，单动钳夹；

10、剪，可旋转，带有单极电凝适配器，弧形，刨刀长≤12 mm，直径≤5 mm，长度 ≥30mm，双动钳夹；

11、钩剪，可旋转，带有单极电凝适配器，直径 ≤5 mm，长≥30 cm，单极钳口；

12、喇叭阀手柄；

13、冲洗吸引管，带侧孔，规格≤5 mm，长≥30 cm，与冲洗吸引管手柄配合使用；

14、电凝和分离电极，L形，规格 ≤5 mm，长度 ≥30 cm；

15、单极高频导线，带4mm高频插口，长度≥300cm；

16、大持针器，轴形手柄，省力，有可开关锁齿，开关在右，钳口左弯直径≤5 mm,长度 ≥33 cm；

17、穿刺内芯，钝头；

18、单极高频导线，带4mm高频插口，长度≥300cm；

19、外鞘带钳芯，绝缘， 带鲁尔锁清洁连接口， 双动钳头， 大力， 尺寸≤3 mm， 长≥200mm；

20、持针器，钳口右弯，直手柄，带可自动分离锁齿，尺寸≤ 3mm，工作部分长度≥ 200mm；

21、穿刺器，带金字塔尖，尺寸 ≥6mm；

22、电凝电极，L形，带电凝凝结头， 尺寸≤3 mm， 长≥200mm；

23、外鞘带剪芯 ，绝缘， 带LUER锁清洁连接口， 双动剪刃， 带锯齿， 弯曲， 圆锥形， 尺寸≤3 mm， 长≥200mm；

24、外鞘带剪芯 ，绝缘， 带LUER锁清洁连接口， 单动剪刃， 尺寸≤3 mm， 长≥200mm。

二、配置清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 穿刺器，带钝头  | 1 | 个 |
| 2 | 穿刺套管 | 2 | 个 |
| 3 | 多功能阀 | 2 | 个 |
| 4 | 穿刺器，带金字塔尖 | 1 | 个 |
| 5 | 分离钳 | 1 | 把 |
| 6 |  分离钳 | 1 | 把 |
| 7 |  分离抓钳 | 1 | 把 |
| 8 | 分离抓钳 | 1 | 把 |
| 9 | 抓钳 | 1 | 把 |
| 10 | 剪刀 | 1 | 把 |
| 11 | 钩剪 | 1 | 把 |
| 12 | 喇叭阀手柄 | 1 | 个 |
| 13 | 冲洗吸引管 | 1 | 个 |
| 14 | 电凝和分离电极，L形 | 1 | 个 |
| 15 | 单极高频导线 | 1 | 条 |
| 16 | 大持针器 | 1 | 把 |
| 17 |  穿刺内芯，钝头 | 2 | 个 |
| 18 | 单极高频导线 | 2 | 条 |
| 19 | 外鞘带钳芯 | 2 | 把 |
| 20 | 持针器 | 2 | 把 |
| 21 | 穿刺器，带金字塔尖 | 1 | 个 |
| 22 | 电凝电极，L形 | 1 | 个 |
| 23 | 外鞘带剪芯，双动剪刃 | 2 | 把 |
| 24 | 外鞘带剪芯，单动剪刃 | 1 | 把 |