## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
| **1** | 单孔胸腔镜手术器械 | 8 |
| **1.1** | 分离止血钳 | 1 |
| **1.2** | 分离止血钳 | 1 |
| **1.3** | 夹持钳 | 1 |
| **1.4** | 夹持钳 | 1 |
| **1.5** | 夹持钳 | 1 |
| **1.6** | 组织钳 | 1 |
| **1.7** | 持针钳 | 1 |
| **1.8** | 组织剪 | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

3、投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1、分离止血钳 :36cm±0.5 cm双关节Debakey齿, 弧弯高20mm±0.1 cm ,有锁牙,进口钢材、有效夹持长度不低于60mm,1把。

2、分离止血钳 :24cm±0.5 cm单关节Debakey齿 ,肺动脉钳，角弯高20mm±0.1 cm ,有锁牙,进口钢材, 1把。

3、夹持钳: 36cm±0.5 cm双关节弯有齿, 头宽12mm ±0.1 cm,有锁牙,进口钢材；张开角度不低于40°，横齿部分应清晰，边角部分应进行圆角处理，不刮手，不应存在锋棱及毛刺, 1把。

4、▲夹持钳: 36cm±0.5 cm双关节弯有齿,头宽8mm±0.1 cm, 有锁牙,进口钢材；张开角度不低于40°，横齿部分应清晰，边角部分应进行圆角处理，不刮手，不应存在锋棱及毛刺,1把。

5、夹持钳: 31cm±0.5 cm双关节, 弯有齿, 蛇头形, 头宽5mm±0.1 cm, 5mm±0.1 cm杆径, 有锁牙,进口钢材；张开角度不低于40°，横齿部分应清晰，边角部分应进行圆角处理，不刮手，不应存在锋棱及毛刺,1把。

6、▲组织钳: 36cm±0.5 cm双关节Debakey齿, Allis钳 ,弯头宽8mm±0.1 cm ,进口钢材,张开角度不低于40°，唇头齿应采用Debakey齿，不应存在锋棱及毛刺,1把。

7、▲持针钳 : 34cm±0.5 cm双关节弯头 ,齿距0.5mm, 进口钢材，持针部位应采用硬质合金材料制成，合金材料使用长度不低于10mm±0.1 cm, 1把。

8、组织剪: 25cm±0.5 cm，精细型，微弯，单关节（进口钢材）, 1把；

9、额外免费提供配套吸引管25cm±0.5 cm手柄式， 微弯，进口钢材，1套；配套拉钩38cm±0.5 cm,进口钢材,1套。

10、提供进口钢材证明文件。