## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 关节镜镜头 | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标。

### 具体技术要求

**4.0mm关节镜及入路系统（镜头30° 1根）**

1. 4.0mm关节镜镜体

▲2.4K清晰度

▲3.直径4.0mm，长度152.5mm，30°视角

4.宝石镜面，激光焊接

5.超广角（视场角≥105°不失真、高透亮度、高效率光传导

6.可高温高压灭菌

7.配套关节镜入路系统 1件

8.配套快速锁定工作鞘管 1件

9.配套高流量进出水阀，鞘管前端窗孔设计1件

10.配套圆锥闭孔器 1件

11.光纤2条

12.接口要求：多接口，支持多有光纤标准接口