## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 尿流率仪 | 2 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

3、投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

**设备一、尿流率仪一台**

1、蓝牙无线锂电尿流率，数据通过无线技术传输到工作站中。

2、尿流率传感器类型：称重式，表面具有防水涂层，内嵌锂电池供电，同时具有外接电源供电及充电装置，蓝牙指示灯标识，指示灯不同颜色，提示蓝牙连接不同的工作状态，蓝色表示正常，橙色表示系统错误。设备工作状态指示灯标识，绿色表示正常，绿灯闪烁表示连接且运行中，橙色表示系统错误，可以随身携带。

1)尿流量测定范围0～1500ml 精度±2%。

2)尿流率测定范围0～50ml/min 精度±4%。

3)配有座便椅及漏斗。

3、配置清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配置名称** | **描述** | **数量** |
|  | 无线锂电尿流率 | 尿流率 | 1 |
|  | 尿流率电源适配器  | 1 |
|  | IEC 针/固定销 | 1 |
|  | 尿流率充电间隔组件 | 1 |
|  | 带刻度尿流率量杯 | 5 |
|  | 尿流率支架 | 带轮尿流率支架 | 1 |
|  | 尿流率支架专配漏斗 | 1 |
|  | 便座椅 | 便座椅 | 1 |
|  | 长漏斗， ABS 材质, 可水洗 | 1 |

**设备二：尿流率仪一台**

1、尿流率传感器

（1）蓝牙无线尿液流量计，数据通过无线技术传输到工作站。

（2）传感器类型：称重式，表面具有防水涂层，内置锂电池，同时具有外接电源供电及充电装置。

设有蓝牙指示灯标识，指示灯不同颜色，提示蓝牙连接不同的工作状态。设有设备工作状态指示灯标识。

（3）尿流量测定范围0～1200ml。

（4）精度±2%。

（5）尿流率测定范围0～50ml/S。

2、软件系统

（1）WINDOWS操作系统，中文尿动力分析软件系统，开放式设计，可在任意电脑上安装诊断分析数据。

（2）各项检查内容可打印中文报告，可选择打印，片段打印。

3、配置清单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **配置描述** | **数量** |
|  | 电源线 | 1 |
|  | 蓝牙锂电尿流率：蓝牙模块，内置锂电池 | 1 |
|  | 尿流率分析软件 | 1 |
|  | 坐便椅，高强度航空材料制成 | 1 |
|  | 尿流率漏斗 | 1 |
|  | 尿流率烧杯 | 5 |
|  | 计算机工作站 | 1 |
|  | 打印机 | 1 |