## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 椎间盘内窥镜 | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

一、技术要求

1.脊柱内窥镜

1.1配备无阀门开关的两个冲洗通道，可接标准光源高清摄像系统和相关手术器械，经椎板间和经椎间孔入路手术。

1.2进水口和出水口不带水指关节设计，使内窥镜消毒简单、彻底，大大降低了因消毒不彻底而感染的几率。

1.3可配合脊柱内窥镜进行椎间盘突出和脱垂的手术，开展完全内镜下减压术，同时可以进行颈椎镜的微创手术。

1.4视向角≥30度

1.5度视场角≥80度

1.6工作通道直径≥3.75mm

1.7外径6.3mm±0.2mm

1.8工作长度181mm±10mm

2.环锯保护套管：长度≥160mm，内径6.5mm±0.3mm，外径7.5mm±0.3mm。

（二）配置清单：

1、脊柱内窥镜1条；

2、环锯保护套管1支。