## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 医院级吸乳器 | 1 |
|  | 往复震荡水浴机 | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

**（一）医院级吸乳器**

▲1. 双韵律吸乳模式：负压可调，吸乳程序分为刺激阶段和吸乳阶段。

刺激阶段：-50mmHg～200mmHg

吸乳阶段：-50mmHg～250mmHg

▲2. 吸吮周期：刺激阶段：≥120转/每分钟，吸乳阶段：变动转速54-72转/每分钟

▲3.应用智能晶片卡控制，智能晶片卡可升级。

▲4.配置防溢乳保护系统，防止溢乳。

▲5.舒适流速区：吸乳真空达到设定值后稍减低并且保持一段时间，更加高效舒适，避免乳头拉伤。

6.可选配支架。

7.吸乳配件：三种配置，可高温高压清洗型（机器标配）、个人即用型（选配）、个人可清洗吸乳配（选配）。

8.吸乳的档位：≥16个档位力度可调。

**（二）往复震荡水浴机**

1.温度范围：室温+5℃~100℃

2.温度稳定性：±0.1℃ at 70℃

3.温度均匀性：±0.05℃ at 70℃

▲4.浴槽容积：≥35L

5.开口尺寸：长\* 宽\*高（305×692×192mm ）±10mm

6.外观尺寸：长\* 宽\*高（ 394×938×249mm）±10mm

7.周边导向水流获得最佳的温度均匀性

▲8.外部采用环氧粉末涂层，具有优异的耐化学损伤性和耐腐蚀性.

9.无缝不锈钢材质，工作区域无加热盘管，内腔易于清洁。

10.自动开机和自动关机定时器，自动预热和关闭水浴。

11.图标式界面设计简化控制器参数设置和监控使用。

▲12.声音报警，可调数字过温保护，低液位检测和高温保护, 防止水浴干烧过热和损坏。

▲13.水浴配备可拆卸的不锈钢尖顶盖

14.具备UL 合规认证和CE 认证

15.加热功率：≥1500w