## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 灭菌盒 | 4个 |
|  | 清洗网篮 | 1套 |
|  | ATP生物荧光检测仪 | 1套 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

3. 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

**（一）灭菌盒**

▲1、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子灭菌。

2、坚固材料，稳定性好，使用过程中不会出现变形，耐高温的硅胶或橡胶手柄，方便转运。

▲3、透明的可视盒体，灭菌后可即时观察包内指示卡变色情况和有无包内湿包发生。盒内设有固定装置，防止器械因灭菌抽真空或运输颠簸引起盒内物品移动或损坏。

4、设有锁闭系统，避免灭菌盒被意外打开，锁闭系统外带包外灭菌标签放置装置，方便包外指示标签的安放。

5.规格：小号：长约200-220mm，宽约100-120 mm，高约50-70mm，数量1个。

 中号：长约180-200mm，宽约140-160 mm，高约50-70mm，数量1个。

大号：长约480-500mm，宽约120-140 mm，高约50-70mm，数量2个。

**（二）清洗网篮**

1、弯盘清洗支架和配套的网篮：长约530-540mm，宽300-310mm，高约65-75mm，至少配置8个。

2、治疗碗清洗支架和配套的网篮长约530-540mm，宽300-310mm，高约130-140mm，至少配置8个。

▲3. 能与科室现有的全自动清洗消毒机进行配套，应提供样品供科室试用。

**（三）ATP生物荧光检测仪**

1.便携式设计，方便现场采样即时检测。具有环境物表、手术器械和内镜器械清洁标准推荐阈值。

▲2.ATP检测灵敏度10-15mlo ATP,精确到1RLU，检测读取速度小于12秒,温度操作范围5-40℃。支持USB接口，可以数据传输。

3.自带储存系统，检测结果存储数量大于10000个。多种语言选择，支持中文。

4.可反复充电锂电池，电力确保连续操作至少24小时，显示电力余量。

▲5.具备表面采样和水质采样两种采样棒，可以进行不同物表和管腔内表面、液体类物品的采样检测。

▲6.设备自带软件管理系统，具有联机版和单机版两种数据库模式，可自动生成检测报告和分析图表。