## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 体视显微镜 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

1．工作条件

1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2．主要技术指标

2.1 体视显微镜

2.1.1 放大倍率：6.7 - 45倍

▲2.1.2 变倍：0.67 - 45X连续变倍，变倍比1：6.7

2.1.3 工作距离：110mm

2.1.4 双目观察筒：视场数为22，瞳距调节范围为52-76mm

2.1.5 目镜：10X，F.N. 22

▲2.1.6 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，有ECO无铅认证

3． 基本配置：

3.1 体视显微镜主机 1套

3.2 LED落射照明系统 1套

3.3 必配的附件、配件、说明书等