## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **眼压计** | 1 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

1.测量范围：0-60mmHg

2.工作距离：11MM

3.自动检测和显示：R/L（眼别）

▲4.IOL（人工晶状体）模式：可测量人工晶体眼患者

▲5.调整后的眼压值

▲6.测量模式：自动/手动（可选），两种测量模式

7.显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位

8.测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准

9.工作电压：220-240V 50/60Hz

▲10.下巴托功能

▲11.显示器：≥8.5寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏

配置清单：

气吹 1 个

打印纸 2 卷

颌托纸 1 卷

棉签 1 盒

擦镜布 1 片

说明书 1 本

防尘罩 1 个

电动升降 1 台