## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **经鼻快充式高流量加温呼吸湿化器** | **2套** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

▲1. 非涡轮气源系统，可以在需要时迅速调节流量，做到快充式高流量通气

▲2. 温度控制范围：加热丝模式病人端：26~32C

非加热丝模式病人端：23~32C

3. 湿度性能：流量5-60 升/分范围>10mg/L

▲4. 湿化水罐自动注水功能。

▲5. 管路内置螺旋加热丝，具有加热和监测功能。

▲6. 配有环境温度传感器，能够根据环境温度自动调节加热功率。

▲7. 病人连接界面： A.鼻塞：小号、中号，大号选配

B. 人工气道连接管

C. 面罩连接管

D. 连接管具有专利技术，不产生冷凝水

8. 专用高流量的氧气流量计（≥50L/ml）

▲9. 专业静音技术，减少噪音干扰

10. 主机和管路原装进口。

11. 带有可移动支架，方便转运。

配置要求

1、移动式支架含塑料篓：2套

2、随设备配置一次性呼吸耗材（管路、鼻塞导管）：40套

3、流量计（50 L/min、70L/min）：各2套

4、专用氧气管：2套