#### 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 洁牙机手柄 | 20把 |
|  | 气枪 | 18把 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

**（一）产品名称：洁牙机手柄**

1. EMS外置（含工作尖）

2. 电源输入：AC220V 50Hz

3. 输入功率：40VA 主机保险 F1（0.3A/250V） F2（0.3A//250V）

4. 输出功率：3W~20W

5. 输出的尖端：≤200μm 主振动偏移

6. 输出的尖端：28kHz±3kHz 振动频率

7. 输出的半偏移力：＜2N

8. 出水流量：0~50ml/min

9. 主机重量：2.5kg

10. 操作方式：连续操作

11. 防电击类：II类

12. 防电击程度：BF型应用部分

13. 工作尖（5个/手柄）包含龈上、龈下

**（二）产品名称：气枪**

专配用于 SironaC4+ 、TENEO 牙椅