## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 精密培养箱专用温度计 | 8套 |
|  | 稳压器 | 6套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

**设备一：精密培养箱专用温度计**

1. 二氧化碳培养箱专用温度计。
2. 套瓶内是特殊的玻璃砂，既能保证温度计的稳定性，又能在温度计断裂时保护孵化箱不受到污染。
3. 套瓶的背面有磁铁装置，可以吸附于孵化箱内部，不会发生移位。
4. 温度范围：15－50℃
5. 刻度显示：0.5℃
6. 精确度：±0.5℃
7. 长度：约135mm

**设备二：稳压器**

* 1. 双级气体调压器：在两个阶段，把气体压力降低
  2. 应用于需要恒压气体输入的仪器
  3. 通用于非腐蚀性和高度纯化的气体（二氧化碳、氮气）
  4. ▲最大进口压力：约3000 PSI (200 bar)
  5. 出口压力：约40PSI (3 bar)
  6. 出口：接连1/4胶软管