## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **穿刺架** | **1套** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

**设备名称：穿刺架**

1. 整体式设计，不带任何零配件，避免零件的丟失，对穿刺架的使用造成影响。
2. 能适配23-11G，3Fr~9Fr任意针型，以满足穿刺引流（21G、22G、20G、18G）、穿刺活检（14G、16G、18G）、射频或微波消融（14G、15G、15.5G）的临床需求。
3. 穿刺角度可调，精准度高，独特的锥形孔设计，锁定一步到位。
4. 采用防锈和防腐蚀能力最强的医用316L不锈钢材料，可适用于反复高温高压、液体浸泡、环氧乙烷熏蒸、低温等离子等消毒或灭菌方式，长期使用不易生锈、腐蚀、变形。
5. 穿刺针和穿刺架分离方便，操作医生能够单手轻松实现分离。
6. 设计结构方案简单、紧凑、连接稳定性好、装卸操作灵活方便。
7. 表面纯手工抛光处理。