## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **VOC环境检测仪** | **1套** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1. 被测气体 : VOC
2. 检测原理 : 光离子(PID)
3. 采样方式: 泵吸式，流量可达0.6L/min以上
4. 里程: 0-20000ppb
5. 分辨率 : 1ppb
6. 精度: ≤±3%F.S.
7. 响应时间 ：≤3S
8. 恢复时间 : ≤20S
9. 重复性 : ≤±1%
10. 线性误差 : ≤±1%
11. 零点漂移 : ≤±1% (F.S/年）
12. 显示技术 : TFT全彩显示
13. 操作语言 : 中英文
14. 气体单位 : ppb
15. 工作温度 : -40℃~70℃
16. 工作湿度 : 0-95％RH
17. 报警方式 : 声、光
18. 工作时间 : ≥10小时
19. 尺寸 : 約228\*80\*50mm
20. 重量: 約500g