## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **关节镜内窥镜镜头****（光学视镜）** | **2套** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1. 4mm 镜子，蓝宝石镜头，玻璃－金属焊接技术，可高温高压消毒（含消毒盒）。
2. 柱镜技术，透光性好，视野≥115度，长度≥160mm。
3. 镜面有防眩防雾处理，使手术视野时刻保持清晰。
4. 通用性强。有30°和70°柱状广角镜选择。
5. 镜子上有HD标志。