## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **空气波压力治疗仪** | **4套** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1.轻巧便携，方便移动，可选配专用可折叠床头挂架或台车；

2.▲高亮度LED数码显示，工作模式、设置压力和治疗时间一目了然，简单明晰；

3.时间范围：5-99min连续可调；

4.压力范围：1-26kPa或8-195mmHg连续可调；

5.▲可选择kPa与mmHg两种计量单位；

6.▲一台机器既可适配六腔气囊又可适配三腔气囊，10种工作模式；

7.气囊层叠设计，治疗效果好，隐藏式加宽条适应范围广；

8.可同时连接2个充气气囊给2个肢体做气压治疗，也可只连接1个气囊做单个肢体的治疗；

9.特殊减震装置，噪音低；

10.▲遥控紧急停止安全按钮，确保病人安全；

11.可配双下肢气囊也可配上、下肢气囊，满足大众患者需求；

12.肢体套筒均为圆周压力设计，为医用级TPU材料；

13.标配一分一和一分二型充气导管，满足不同客户使用需求。

14.主要配置清单：

1. 主机 1台
2. 电源线 1根
3. 保险管 2个
4. 合格证/保修卡 1份
5. 红外遥控器 1个
6. 使用说明书 1份
7. 一分一充气管 1根
8. 一分二充气管 1根
9. 下肢气囊 2个
10. 上肢气囊 2个
11. 专用台车（含储物篮） 1台