**项目要求**

1. **货物清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 骨科通用手术器械 | 1批 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

1. **具体技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **器械名称** | **规格型号** | **数量** | **备 注** |
| 棘突双关节咬骨剪 | 全长260mm | 3 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 双关节咬骨剪 | 长度180mm 直头 | 5 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 双关节咬骨钳 | 180\*2直头 | 5 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 侧弯双关节咬骨钳 | 200\*3侧弯、直头 | 4 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 双关节咬骨钳（大开档) | 240\*4直头 | 4 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 半月板拉钩 | 175\*45mm | 3 |  |
| 骨锤 | 550g | 5 |  |
| 弯形骨刮匙 | 220\*15°\*1.5 | 3 |  |
| 弯形骨刮匙 | 220\*15°\*2 | 3 |  |
| 弯形骨刮匙 | 220\*15°\*3 | 3 |  |
| 弯形骨刮匙 | 220\*15°\*4 | 3 |  |
| 弯形骨刮匙 | 220\*15°\*5 | 3 |  |
| 弯形骨刮匙 | 220\*15°\*6 | 3 |  |
| 弯形骨刮匙 | 220\*15°\*7 | 3 |  |
| 牵引器（骨撬、霍夫曼拉钩） | 长度220\*宽度16\*钩深16mm，弯钝头 | 2 |  |
| 牵引器（骨撬、霍夫曼拉钩） | 长度220\*宽度18\*钩深16mm，弯钝头 | 2 |  |
| 牵引器（骨撬、霍夫曼拉钩） | 长度220\*宽度20\*钩深16mm，弯钝头 | 2 |  |
| 牵引器（骨撬、霍夫曼拉钩） | 长度220\*宽度22\*钩深16mm，弯钝头 | 2 |  |
| 牵引器（骨撬、霍夫曼拉钩） | 长度160\*宽度10mm，弯钝头 | 2 |  |
| 牵引器（骨撬、霍夫曼拉钩） | 长度160\*宽度12mm，弯钝头 | 2 |  |
| 牵引器（骨撬、霍夫曼拉钩） | 长度160\*宽度14mm，弯钝头 | 2 |  |
| 牵引器（骨撬、霍夫曼拉钩） | 长度160\*宽度16mm，弯钝头 | 2 |  |
| 乳突牵开器（可调式） | 180\*16mm 可调式/3\*3钩/钝 | 4 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 多钩牵开器（可调式） | 280\*40mm 4齿 | 4 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 多钩牵开器（可调式） | 280\*60mm 6齿 | 4 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 截骨刀 | 23cm 直/平刃、刃宽6/扁柄 | 3 |  |
| 截骨刀 | 23cm 直/平刃、刃宽9/扁柄 | 3 |  |
| 截骨刀 | 23cm 直/平刃、刃宽12/扁柄 | 3 |  |
| 截骨刀 | 23cm 直/平刃、刃宽16/扁柄 | 3 |  |
| 截骨刀 | 23cm 直/平刃、刃宽20/扁柄 | 3 |  |
| 截骨刀 | 23cm 直/平刃、刃宽25/扁柄 | 3 |  |
| 骨刀 | 17cm直/双斜/平刃、刃宽4/四方柄 | 3 |  |
| 骨刀 | 17cm直/双斜/平刃、刃宽6/四方柄 | 3 |  |
| 骨刀 | 17cm直/双斜/平刃、刃宽8/四方柄 | 3 |  |
| 骨刀 | 17cm直/双斜/平刃、刃宽10/四方柄 | 3 |  |
| 骨刀 | 17cm直/双斜/平刃、刃宽12/四方柄 | 3 |  |
| 骨刀 | 17cm直/双斜/平刃、刃宽14/四方柄 | 3 |  |
| 骨凿 | 14cm 直/单斜/平刃、刃宽2/四方柄 | 6 |  |
| 骨凿 | 14cm 直/单斜/平刃、刃宽4/四方柄 | 6 |  |
| 骨凿 | 14cm 直/单斜/平刃、刃宽6/四方柄 | 6 |  |
| 骨凿 | 22cm直/圆刃、刃宽6/六角柄 | 3 |  |
| 骨凿 | 22cm直/圆刃、刃宽8/六角柄 | 3 |  |
| 骨凿 | 22cm直/圆刃、刃宽10/六角柄 | 3 |  |
| 骨凿 | 22cm直/圆刃、刃宽12/六角柄 | 3 |  |
| 骨膜剥离器 | 28cm 直/圆刃/重切削型 刃宽16 | 3 |  |
| 骨膜剥离器 | 28cm 直/圆刃/重切削型 刃宽20 | 3 |  |
| 双头剥离器 | SHINVA 240 mm “WC” | 5 |  |
| 骨膜剥离子 | 190\*4\*5钝头 直/弯 ‘麦当劳’ | **10** |  |
| 骨膜剥离子 | 27cm 直角球头/弯 钝头  | 5 |  |
| 神经钩 | 20cm 直形/直角弯球头φ1\*2.5（“小直角”） | 5 |  |
| 钢丝结扎钳 | 18cm | 4 |  |
| 克氏剪 | 210\*（φ2.5、3、3.5） | 4 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 双极镊 可配滴水装置 | 长度235mm | 5 |  |