1. **项目要求**
2. **货物清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **电子可视喉镜** | **25台** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

1. **具体技术要求**

1.1、手柄：

▲ 1.1.1、电子可视喉镜（匹配一次性镜片）为成人儿童通用款；电子可视喉镜（匹配重复用镜片）为成人儿童婴儿通用款；

1.1.2、为人体工学设计，手感舒适，抑菌，轻便，便携；

1.1.3、弯曲插入部为防锈耐磨钢制材质，手柄部受力强度大，无折断无折弯的风险。

▲ 1.1.4、一个主机可装配多种型号喉镜片（婴儿型号，儿童型号，成人型号，加大号成人）；

▲ 1.1.5、一键快速拍照；可连续摄像；数据可输出储存，可外接带有HD接口的显示器；

1.2、显示器：

▲ 1.2.1、尺寸不小于（含）3.5寸，为LCD全视角高清屏；

▲ 1.2.2、分辨率（至少且含）640\*480；

1.2.3、视频宽高比4:3；

1.2.4、前后旋转（至少且含）140度、左右旋转（至少且含）180度；

1.3、摄像头

▲ 1.3.1、高清防雾摄像头，无需预热，开机即可防雾，

▲ 1.3.2、不低于（且含）200万像素，镜头分辨率不低于（且含）600LW/PH，

视场角大于（且含）60度，无死角；

1.3.3、高亮LED光源照明；

1.4、电池：为大容量锂离子，充电时间为4小时；充满电情况下可持续使用 200分钟以上；

1.5、镜片：

▲ 1.5.1、一次性喉镜片为高清聚合物医用PC材质，有效防止交叉感染；为弧形镜体设计；适配型号为MAC2, MAC3, MAC4;

▲ 1.5.2、重复用喉镜片为医用不锈钢材质，可有效防止折弯折断的风险，

可浸泡高水平消毒（不少于1000次）；为弧形镜体设计；适配型号为Miller00，Miller0，Miller1，MAC1，MAC2，MAC3，MAC4，MACD5;

1.6、其它要求：

1.6.1、储存环境：温度-10℃至45°，湿度≤93%，大气压力500hPa/1060hPa

1.6.2、工作环境：温度5℃/至40℃，湿度30%--85%，大气压力700hPa/1060hPa

1.6.3、电源：充电器输入100-250V/50HZ, 充电器输出5V/1000mA；

1.6.4、充电及数据传输接口：MicroUSB接口；

▲ 1.6.5、相关认证：FDA;CE;CFDA; EMC（电磁兼容性）；（均需要证明材料盖公章）；

1.6.6提供一次性镜片耗材报价。

1.6.7电子可视喉镜（匹配一次性镜片），23台；

电子可视喉镜（匹配重复用镜片），2台；

1.7 可视喉镜配套一次性镜片单价不高于95元/片