**项目要求**

1. **货物清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 甩片机 | 1 套 |

1. **具体技术要求**

**（一）甩片机1套**

1.▲≥12个离心漏斗位

2. ▲离心头独立的密封盖+机罩，整个系统双层封闭系统

3.内置电池,意外断电时，可手动紧急打开顶盖

**4.程序设置：**共可存储≥23套程序,外拉式程序卡可记录≥9个常用程序

5.转速范围：200-2000 rpm，以10rpm递进

6. ▲3档加速：低、中、高，适用于不同样本,离心时间1-99分钟可调

**7.** ▲整个离心头可高压高温（121℃）消毒

8. ▲初次接通电源，须打开外盖再关上，才能运行仪器，防止误开启功能

9.新设计的机盖锁定装置，仪器运行时机盖自动锁定，运行结束自动解锁

安全报警提示仪器失衡、超速、机盖未锁等异常现象,处理完毕后，仪器每分钟发出一次报警提示

**9.** ▲离心漏斗有6种可供选择，一次性（单孔、双孔）EZ漏斗（单孔、双孔、6ml单孔大漏斗）、重复使用性TPX单孔

10. ▲不锈钢离心漏斗夹可单独取出，进行清洗和高温高压消毒

11. ▲可选配厂家原装配套的细胞块制备系统

12.可选配8孔玻片制备系统，一次离心最多可完成96种不同样本的制备

13. ▲针对不同样本的3种细胞收集液，可去芜存菁，提高样本的富集率

14、仪器标准配置：主机一台、电源线一根、说明书一份