**香港大学深圳医院小额医疗设备询价公告(2020年10月)**

根据医院的发展需要，我院拟对以下项目进行询价调研，欢迎符合资格的生产、销售企业响应：

**一、项目内容及要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 项目要求 |
| 1 | 红外理疗灯 | 5 | 套 | 1. 防烫网罩；
2. 机械定时
3. 360°旋转头
4. 防倾倒断电
5. 可调节支臂
6. 免安装不锈钢底座
7. 原装进口灯泡
 |
| 2 | 医用吸烟机 | 1 | 套 | 1. 控制方式：按钮开关；
2. 风量流速：0-3.5m³/min
3. 流速调节：无极调速
4. 过滤方式：活性炭、ULPA等多层过滤系统加生物活性降解层
5. 过滤系数：＞99.999%，0.3μm颗粒
6. 功率：≤1500W
7. 噪音：＜50db
8. 尺寸要求：300mm\*300mm\*485mm （±10mm）
9. 净重要求：≤20KG
 |
| 3 | 便携式牙科治疗机 | 2 | 套 | 1.可移动，具备外部箱体及拉杆、滑轮等，坚固耐用，可携带至手术室进行牙科操作。2.无需外接空气压缩机、负压吸引器等，内嵌静音无油空压机提供动力来源。噪音值小于60dB，气罐容量不小于7升。手机盒弱吸同时启用时，弱吸仍然可满足基本使用要求。3.能提供300000转/min转速的快机接口。能提供0~40000转/min转速的慢机接口，转速可调。4.配有三用枪，弱吸，高、低速手机管线，内置洁牙机及光固化灯。5.具有独立水源，水瓶供水。单套标准配置：外箱、三用枪、弱吸、高低速手机管线、1L净水瓶、1L污水瓶、自带空气压缩机、内置洁牙机、光固化灯、附带快速手机6把、慢速手机（直、弯各3把，共6把）、配气动马达。 |
| 4 | 无线脑电 | 3 | 套 | 能够捕捉到并采集至少四通道在不同频率和相位闪光刺激下枕叶产生的视觉诱发脑电信号，产生信号通过信号处理特征提取分类来控制软体机器人手套运动带动病人做手功能康复训练 |
| 5 | 净气型通风柜 | 1 | 套 | 1. 空气处理量：≥280m³/h;温度过高时，系统自动停止运转，以保证控制系统和风机不被意外损坏；
2. 实时时钟监控系统，准确监控过滤器寿命，当过滤器接近饱和时，提醒用户更换新过滤器；
3. 风机失灵报警器：实时监控风机运行状态，当风机失灵时，发出声光警报；
4. 过滤器饱和报警器：采用进口传感器，精确检测过滤器饱和状态，当过滤器达到饱和时，发出声光警报，要求用户更换新过滤器，以保障操作人员的健康与安全。
 |
| 6 | 涡旋混匀仪 | 6 | 套 | 1. 转速：不少于2800转/分
2. 工作方式：连续、点触、调速
3. 工作台：碗型、平板型可调换
4. 外形尺寸：170\*120\*170mm±10mm
 |
| 7 | 球囊压力监测表 | 9 | 套 | 1. 气囊测压表用途：用来为高容量低压气囊的气管插管充气，放气及压力检测.

2、在手捏充气球至120cmH2O; 能持续2-3秒。3、气囊压范围：60-90cmH2O.为安全范围内。4、在气囊压力进入红色区域时可以随时放气以纠正压力。 |
| 8 | 温度液体探头 | 1 | 套 | 1. 可监控液氮罐温度和液位
2. 带无线发射信号发射装置，使用无线网络技术进行数据传输，采用2.4GHz工作频段，符合国家标准，保证了足够大的使用范围和更强的抗干扰能力，保证数据传输准确，有效。
3. 无需外接电源即可使用，电池寿命长达1年
4. 探头温度测量范围：-200°C到50°C
 |
| 9 | 程序性冷冻仪配件 | 1 | 批 | 1. 包含程序冷冻仪探头一个和程序性冷冻仪氮气连接管一套
2. 配套科室现有程序冷冻仪（美国热电）7451TF型号
 |

**二、资格要求：**

* 1. 具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照原件扫描件，原件备查）；
	2. 若供应商为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》，且生产范围包含该产品；若供应商为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》，且经营范围包含该产品；

**三、资料要求**

1、请各供应商于2020年 10月 日-2020年 月 日期间，将附件《询价单》打印出来加盖公章扫描后发送到以下邮箱：mmp@hku-szh.org，邮件主题填写设备名称+供应商全称（例：XX设备＋XX公司）。

2、文件要求：电子版本资料，要求提供附件询价单、公司营业执照、生产/经营许可证、产品注册证、产品技术参数、售后服务承诺、彩页等资料，要求加盖公章，并将所有的资料扫描成一个PDF文件发送至指定邮箱，扫描件必须清晰完整。

经办部门：香港大学深圳医院医疗物料采购部