## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 半硬输尿管镜 | 2套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1、双面蓝宝石镜面，图像无球形失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒；

2、镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度；

3、兼容性高，无需转接口就能连接其它品牌的导光束。

4、输尿管肾镜，末端尖部：≦7Fr，末端无创设计，尖部浑圆；

5、输尿管镜身呈锥形， 8Fr.-13.5Fr，可高温高压消毒；

6、具有≥3个工作通道；

7、视野方向：5°-10°；

8、工作长度：≥43cm。