## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 红外线治疗仪 | 5 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

**设备名称：红外线治疗仪**

1. 设备原理：红外线产生舒适的热量能够穿透至皮肤深层，促进血液循环并温暖肌肉。
2. 采用红外线卤素灯，功率650±10瓦
3. 灯管寿命至少达500小时
4. 照射面积约60cm\*40cm
5. 要求立式支架，可调高度≥65-125厘米
6. 仰角可调节≥0-40°
7. 灯箱左右可调节至90°，上下可调节至45°
8. 重量小于7.5kg
9. 要求电源线长度≥3米
10. 要求具备医疗器械注册证