## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **多普勒血流探测仪** | **1套** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

（一）、主机

1.LCD大屏幕实时切换显示双方向波形与8项监测数值

2. 主机可储存30组波形和测量数据

3. 独特的探头冻结键可即时读取测量中的波形及监测数据

4. 能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查

（二）、应用范围：

1.外周血管检查

2.末梢血管研究

3.分段收缩压的测定

4.动脉功能检查

5.可记录血压，ABI、TBI数值

6.可用于以下临床检查

7.上下肢体的动脉狭窄、动脉硬化、动脉血栓

8.血管吻合术前、术后检查

9.皮瓣移植前后血管检查

10.静脉瓣膜功能不全

（三）配置清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| 1 | 多普勒血流仪 | 1台 |
| 2 | 探头 | 1个 |
| 3 | 耦合剂 | 1支 |
| 4 | 说明书 | 1本 |