## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 血管吻合显微手术器械 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1. 显微剪（2把）：直型显微剪，长度160mm，刀刃弯月型，非磁性设计

2. 显微镊（2把）：直型，长度160mm，平台式工作面，工作面长10mm，头端两脚分别设有定位针和定位孔，夹持面采用强力钨涂层，非磁性设计，适用于10-0缝线。

3. 显微镊（1把）：枪状型，长度195mm，工作距离90mm，平台式工作面，工作面长10mm，头端两脚分别设有定位针和定位孔，夹持面采用强力钨涂层，非磁性设计，适用于10-0缝线。

4. 显微镊（1把）：枪状型，长度215mm，工作距离110mm，平台式工作面，工作面长10mm，头端两脚分别设有定位针和定位孔，夹持面采用强力钨涂层，非磁性设计，适用于10-0缝线。

5. 配套器械盒（含硅胶垫）1个。