**项目要求**

1. **货物清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | OB检测仪 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

1. **具体技术要求**
2. 设备名称：自动粪便分析仪
3. 基本性能
4. 检测速度：大于60标本/小时。
5. 有急诊优先进样位
6. 报告以数据,图像和文字描述,并可上传到LIS
7. 进口/国产均可
8. 仪器需容易操作
9. **▲**样本采集：样本盒内需附有取样勺子，样本可由患者自行采集放进样本收集盒里，一经关盖便全程密闭，采样盒旋紧后无渗漏，方便院内标本运送；采集盒硅胶盖由仪器检测针穿刺后仍保持全密闭，确保样本分析前、分析中、分析后无异味和生物安全危害。
10. **▲**样本稀释混匀：混匀次数可调，废样、废卡、废液、废气、废试剂耗材均需封闭回收，对实验室及人员无污染危害。
11. **▲**试剂耗材

配套试剂耗材需全部满足开展以下检测项目，检测试剂卡与分析系统设备相同生产商，确保自研自产，保证设备使用延续性，检测项目配套性及准确性。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 检测项目 |
| 1 | 粪便隐血检测（FOB） |
| 2 | 粪便转铁蛋白检测（TF） |
| 3 | 血红蛋白与转铁蛋白双联检测（FOB+TF） |
| 4 | 可单独测试FOB或TF 或同时做双联检测 |

1. 配套耗材单价要求：OB 试剂≤2.5元/人份；转铁蛋白试剂≤5元/人份；标本容器，≤3元/人份； 冲洗液 ≤0.5元/人份；
2. 随机配套耗材：OB 试剂:3000人份；转铁蛋白试剂:3000人份；标本容器:3000人份；
3. 配置
4. 主机配置：全自动粪便分析系统一套，包含电脑主机显示器1套，电脑可接上医院LIS系统。
5. **▲**需在标书注明检测项目各类耗材每人份价格。
6. **▲**标书请附上主机相片供参考。
7. 配置双面打印机一台,可配置通用墨盒如HP 型号机为佳。