**项目要求**

1. **货物清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **心梗心衰仪** | **1套** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

**二、具体技术要求**

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1.▲检测项目至少包括：NT-proBNP、肌钙蛋白 T、D-二聚体、肌红蛋白、CK-MB；

2. 样本类型为肝素抗凝静脉全血，无需离心，样本量≤150µL；

3. 检测方法：免疫胶体金法；

4. ▲检测时间≤12 分钟，D-二聚体≤8 分钟；

5. 操作简单：三步出结果，试剂即取即用，无需恢复至室温；

6. ▲具备原厂质控品：保证检测结果的准确性；

7. ▲体积重量：体积小巧，掌持式仪器，重量≤650g，方便安置或会诊移动；

8. 仪器启动快：可编程自动待机，预热时间短，开机时间≤20 秒；

9. ▲数据管理：支持通过连接软件实现仪器的质控、操作权限等管理； 同时也支持将数据传输至 LIS 或 HIS，实现电子病历；

10. ▲含内置电池，支持无外接电源下工作。